**Mezihrdlo SZ 18**

Přechodové příruby pro střešní ventilátory.

Pro výhodné napojení soklového tlumiče hluku SD k potrubí z hlediska technických vlastností proudění vzduchu.

Pro instalaci na ploché střechy.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SZ 18 |
| Umístění: | Střecha |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 6,3 kg |
| Hmotnost s obalem: | 6,3 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 180 mm |
| Šířka: | 770 mm |
| Výška: | 770 mm |
| Hloubka: | 180 mm |
| Šířka s obalem: | 770 mm |
| Výška s obalem: | 770 mm |
| Hloubka s obalem: | 180 mm |
| Teplota okolí: | 100 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799922865 |
| Typové číslo: | 0092.0286 |

Výrobce: MAICO

SZ 18 Mezihrdlo