**Okenní ventilátor EVR 22**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EVR 22 |
| Průtok: | 350 m³/h |
| Počet otáček: | 1.420 1/min |
| Směr proudění vzduchu: | Přívod vzduchu |
| Jmenovitý výkon: | 30 W |
| Příkon: | 30 W |
| IJmen: | 0,15 A |
| IMax: | 0,16 A |
| Hmotnost: | 3,845 |
| Akustický tlak: | 51 dB(A) |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808114 |
| Typové číslo: | 0080.0811 |

Výrobce: MAICO

EVR 22 Okenní ventilátor