**Křížový kus s těsněním 90° KST 125**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | KST 125 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799554721 |
| Typové číslo: | 0055.0472 |

Výrobce: MAICO

KST 125 Křížový kus s těsněním 90°