**Distanční rám ECA15-EMA16**

Distanční prvek pro montáž ventilátorů ECA 150 ipro na čtvercové stěnové pouzdro WH 16 dříve vyráběných ventilátorů EMA16, EMA 17 a EMA 18.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ECA15-EMA16 |
| Umístění: | Stěna / Strop |
| Materiál: | Tvrzená pěna |
| Barva: | černá |
| Hmotnost: | 0,03 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,03 kg |
| Šířka: | 185 mm |
| Výška: | 185 mm |
| Hloubka: | 60 mm |
| Šířka s obalem: | 185 mm |
| Výška s obalem: | 185 mm |
| Hloubka s obalem: | 60 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799922513 |
| Typové číslo: | 0092.0251 |

Výrobce: MAICO

ECA15-EMA16 Distanční rám