**Kanálové oblouky 90°, dlouhé, vertikální KB90LV/80/100**

Parametry

Kanálový oblouk dlouhý, vertikální, násuvný. Povrch: pozinkovaný.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | KB90LV/80/100 |
| Materiál: | Ocelový plech -pozinkovaný |
| Hmotnost s obalem: | 0 kg |
| Rozměr kanálu: | 100 mm x Array x 80 mm |
| Šířka s obalem: | 0 mm |
| Výška s obalem: | 0 mm |
| Hloubka s obalem: | 0 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799555797 |
| Typové číslo: | 0055.0579 |

Výrobce: MAICO

KB90LV/80/100 Kanálové oblouky 90°, dlouhé, vertikální