**Silencieux pour gaine rectangulaire avec revêtement et coulisse 40 mm KSDA80/200/700**

Caractéristiques

Silencieux pour gaine rectangulaire avec revêtement et coulisse 40 mm, dimension manchon. Finition : galvanisé sendzimir.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | KSDA80/200/700 |
| Boîtier matériau: | Tôle d'acier, galvanisée sendzimir |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 200 mm x Array x 80 mm |
| Largeur: | 430 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924685 |
| Référence: | 0092.0468 |

Fabricant : MAICO

KSDA80/200/700 Silencieux pour gaine rectangulaire avec revêtement et coulisse 40 mm