**Câble de détecteur pour AKE 100/150 câble 6 m**

Câble de raccordement pour détecteur optionnel destiné aux aérateurs pour petites pièces AKE, dans le cas où le câble de série (1 m) est trop court.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | câble 6 m |
| Poids: | 0,04 kg |
| Poids avec emballage: | 0,05 kg |
| Longueur: | 5 m |
| Largeur: | 190 mm |
| Hauteur: | 100 mm |
| Profondeur: | 150 mm |
| Largeur avec emballage: | 190 mm |
| Hauteur avec emballage: | 15 mm |
| Profondeur avec emballage: | 150 mm |
| Unité de conditionnement: | 5 m |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799575887 |
| Référence: | 0157.0588 |

Fabricant : MAICO

câble 6 m Câble de détecteur pour AKE 100/150