**Natte de filtre de rechange WSG-EG 300**

Filtres à air de rechange pour appareils de ventilation centralisés WS 300 Flat.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WSG-EG 300 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,15 kg |
| Poids avec emballage: | 0,18 kg |
| Type de filtre: | Filtre à poussière |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Largeur: | 320 mm |
| Hauteur: | 245 mm |
| Profondeur: | 20 mm |
| Largeur avec emballage: | 510 mm |
| Hauteur avec emballage: | 330 mm |
| Profondeur avec emballage: | 100 mm |
| Unité de conditionnement: | 10 pièces |
| Adapté aux produits: | WS 300 Flat |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992240 |
| Référence: | 0093.1327 |

Fabricant : MAICO

WSG-EG 300 Natte de filtre de rechange