**Gaine murale WH 120**

Gaine murale pour montage au mur et au plafond.

Longueur variable.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WH 120 |
| Lieu de montage: | Mur / Plafond |
| Matériau: | Matière plastique |
| Poids: | 0,7 kg |
| Poids avec emballage: | 0,72 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 125 mm |
| Largeur: | 135 mm |
| Hauteur: | 135 mm |
| Profondeur: | 500 mm |
| Largeur avec emballage: | 135 mm |
| Hauteur avec emballage: | 135 mm |
| Profondeur avec emballage: | 500 mm |
| Avant-trou nécessaire: | au moins 136 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799990024 |
| Référence: | 0059.1031 |

Fabricant : MAICO

WH 120 Gaine murale