**Module enfichable KNX K-SM**

Le module K-SM est enfiché sur la platine de base.

Ce module permet l'intégration de la commande d'appareil à un système KNX (p. ex. gestion technique du bâtiment (domotique)).

Pour les appareils de ventilation centralisés WS 75 Powerbox, WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310 / WR 410, WS 320 et WS 470.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | K-SM |
| Tension de service: | 12 V CC |
| Poids: | 0,02 kg |
| Poids avec emballage: | 0,07 kg |
| Largeur: | 54 mm |
| Hauteur: | 39 mm |
| Profondeur: | 48 mm |
| Largeur avec emballage: | 187 mm |
| Hauteur avec emballage: | 48 mm |
| Profondeur avec emballage: | 143 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Adapté aux produits: | Trio, WS 160 Flat, WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925576 |
| Référence: | 0092.0557 |

Fabricant : MAICO

K-SM Module enfichable KNX