**Platine PL AP ER 100 F**

Platine comme pièce de rechange pour inserts de ventilateur ER-AP 100 F et ER-APB 100 F.

Pour versions à commande photoélectrique.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PL AP ER 100 F |
| Poids: | 0,04 kg |
| Poids avec emballage: | 0,11 kg |
| Largeur: | 65 mm |
| Hauteur: | 22 mm |
| Profondeur: | 115 mm |
| Largeur avec emballage: | 150 mm |
| Hauteur avec emballage: | 45 mm |
| Profondeur avec emballage: | 210 mm |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100379 |
| Référence: | E101.1015.9303 |

Fabricant : MAICO

PL AP ER 100 F Platine