**Cache de protection ABD ER 60/100/Centro**

Cache de protection avec filtre et timestrip comme pièce de rechange pour différents inserts de ventilateur des groupes ER 60, ER 100 et Centro.

Cache de protection orientable de ± 5°, ce qui permet de compenser si le boîtier est monté de travers.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ABD ER 60/100/Centro |
| Boîtier matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 0,43 kg |
| Poids avec emballage: | 0,66 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Largeur: | 250 mm |
| Hauteur: | 250 mm |
| Profondeur: | 33 mm |
| Largeur avec emballage: | 280 mm |
| Hauteur avec emballage: | 280 mm |
| Profondeur avec emballage: | 155 mm |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799101192 |
| Référence: | E059.1017.9001 |

Fabricant : MAICO

ABD ER 60/100/Centro Cache de protection