**Cassette été SK 300 Plus**

Cassette été pour appareils de ventilation WRG 300 EC / WRG 400 EC.

Pour l'acheminement d'air frais extérieur sans processus d'échange de chaleur en mode été.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SK 300 Plus |
| Matériau: | aluminium |
| Poids: | 1,6 kg |
| Poids avec emballage: | 2,17 kg |
| Largeur: | 500 mm |
| Hauteur: | 275 mm |
| Profondeur: | 420 mm |
| Largeur avec emballage: | 530 mm |
| Hauteur avec emballage: | 445 mm |
| Profondeur avec emballage: | 300 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Adapté aux produits: | WRG 300 EC, WRG 400 EC |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799809241 |
| Référence: | 0180.0924 |

Fabricant : MAICO

SK 300 Plus Cassette été