**Platine PL ER 100 VZ 15**

Platine comme pièce de rechange pour insert de ventilateur ER 100 VZ 15.

Pour version à interrupteur-temporisateur, durée de fonctionnement par temporisation de 15 min.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PL ER 100 VZ 15 |
| Poids: | 0,03 kg |
| Poids avec emballage: | 0,11 kg |
| Largeur: | 65 mm |
| Hauteur: | 25 mm |
| Profondeur: | 115 mm |
| Largeur avec emballage: | 150 mm |
| Hauteur avec emballage: | 45 mm |
| Profondeur avec emballage: | 210 mm |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100416 |
| Référence: | E101.1025.9001 |

Fabricant : MAICO

PL ER 100 VZ 15 Platine