**Filtre à air, rechange WSG 150**

Filtre à air de rechange pour appareil de ventilation central WS 150.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WSG 150 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,04 kg |
| Poids avec emballage: | 0,06 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Largeur: | 350 mm |
| Hauteur: | 250 mm |
| Profondeur: | 22 mm |
| Largeur avec emballage: | 351 mm |
| Hauteur avec emballage: | 251 mm |
| Profondeur avec emballage: | 45 mm |
| Unité de conditionnement: | 2 pièces |
| Adapté aux produits: | WS 150 |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799938927 |
| Référence: | 0093.0892 |

Fabricant : MAICO

WSG 150 Filtre à air, rechange