**Élément de transition pour rotation à 180° FFS-Ü180**

Élément de transition pour changement de direction, voire rotation à 180° de la gaine plate flexible.

Volume de la fourniture :

1 élément de transition

2 adaptateurs individuels pour fixations de gaines rondes (FFS-RA)

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FFS-Ü180 |
| Débit d’air: | 15 m³/h / 30 m³/h / 45 m³/h bei 0,9 Pa /3,6 Pa / 8,0 Pa |
| Poids: | 0,14 kg |
| Poids avec emballage: | 0,16 kg |
| Largeur: | 143 mm |
| Hauteur: | 72 mm |
| Profondeur: | 121 mm |
| Largeur avec emballage: | 180 mm |
| Hauteur avec emballage: | 75 mm |
| Profondeur avec emballage: | 160 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558798 |
| Référence: | 0055.0879 |

Fabricant : MAICO

FFS-Ü180 Élément de transition pour rotation à 180°