**Volet de fermeture pour gaine ronde VKRI 50-56**

Volet de fermeture pour gaine ronde avec plaque de raccordement arrondie.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | VKRI 50-56 |
| Matériau: | Acier |
| Couleur: | argent |
| Poids: | 9,5 kg |
| Poids avec emballage: | 9,5 kg |
| Largeur: | 640 mm |
| Hauteur: | 257 mm |
| Profondeur: | 640 mm |
| Largeur avec emballage: | 640 mm |
| Hauteur avec emballage: | 257 mm |
| Profondeur avec emballage: | 640 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730309 |
| Référence: | 0073.0030 |

Fabricant : MAICO

VKRI 50-56 Volet de fermeture pour gaine ronde