**Kanalno koljeno od 90°, kratko, vodoravno KB90KH/80/100**

Značajke

Kanalno koljeno kratko, vodoravno, veličina naglavka. Površina: pocinčana.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | KB90KH/80/100 |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčan |
| Težina s pakovanjem: | 0 kg |
| Veličina kanala: | 100 mm x Array x 80 mm |
| Širina s pakovanjem: | 0 mm |
| Visina s pakovanjem: | 0 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 0 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799555919 |
| Broj artikla: | 0055.0591 |

Proizvođač: MAICO

KB90KH/80/100 Kanalno koljeno od 90°, kratko, vodoravno