**Prijelazni komad, asimetričan USAN80/100/100**

Značajke

Prijelazni komad s okruglog na pravokutni.

Pravokutni: Veličina naglavka.

Okrugli (asimetrični): Veličina na dnu

Površina: pocinčana

Prikladno za spajanje s umetnim adapterom MF-WE.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | USAN80/100/100 |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčan |
| Težina s pakovanjem: | 0 kg |
| Nominalna dužina: | 100 mm |
| Veličina kanala: | 100 mm x Array x 80 mm |
| Širina s pakovanjem: | 0 mm |
| Visina s pakovanjem: | 0 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 0 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799556664 |
| Broj artikla: | 0055.0666 |

Proizvođač: MAICO

USAN80/100/100 Prijelazni komad, asimetričan