**Prijelazni komad, asimetričan USAN80/200/100**

Značajke

Prijelazni komad s okruglog na pravokutni.

Pravokutni: Veličina naglavka.

Okrugli (asimetrični): Veličina na dnu.

Površina: pocinčana.

Prikladno za spajanje s umetnim adapterom MF-WE.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | USAN80/200/100 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčan |
| Težina: | 0,454 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,454 kg |
| Nominalna dužina: | 100 mm |
| Veličina kanala: | 200 mm x Array x 80 mm |
| Širina: | 202 mm |
| Visina: | 103 mm |
| Dubina: | 200 mm |
| Širina s pakovanjem: | 202 mm |
| Visina s pakovanjem: | 103 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 200 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799556718 |
| Broj artikla: | 0055.0671 |

Proizvođač: MAICO

USAN80/200/100 Prijelazni komad, asimetričan