**Kanalni prigušivač s oblogom i kulisom 40 mm KSDA70/170/1200**

Značajke

Kanalni prigušivač s oblogom i kulisom 40 mm, veličina naglavka. Površina: pocinčana.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | KSDA70/170/1200 |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčan |
| Težina s pakovanjem: | 0 kg |
| Veličina kanala: | 170 mm x Array x 70 mm |
| Širina: | 360 mm |
| Širina s pakovanjem: | 0 mm |
| Visina s pakovanjem: | 0 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 0 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924692 |
| Broj artikla: | 0092.0469 |

Proizvođač: MAICO

KSDA70/170/1200 Kanalni prigušivač s oblogom i kulisom 40 mm