**Umetni okvir za zračni filtar WSG-ES 170**

Umetni okvir za zračni filtar WSG 170.

Može se ponovno upotrijebiti.

Potrebno ako se WS 160 Flat ili WS 170... opremaju dodatnim filtrom G4 u vanjskom zraku.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WSG-ES 170 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 0,28 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,3 kg |
| Širina: | 300 mm |
| Visina: | 165 mm |
| Dubina: | 22 mm |
| Širina s pakovanjem: | 300 mm |
| Visina s pakovanjem: | 165 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 22 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Prikladno za proizvode: | WS 160 Flat, WS 170... |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932697 |
| Broj artikla: | 0093.0269 |

Proizvođač: MAICO

WSG-ES 170 Umetni okvir za zračni filtar