**Vanjska rešetka MGR 80/125 cu**

MGR: Vanjska rešetka za prekrivanje okruglih ventilacijskih otvora.

MGE: Vanjska rešetka za prekrivanje pravokutnih ventilacijskih otvora.

S rešetkom za insekte i opružnim držačem.

Za promjer cijevi od 80 mm do 125 mm.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MGR 80/125 cu |
| Model: | okrugli |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| Materijal: | Bakar |
| Težina: | 0,099 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,118 kg |
| Vanjski promjer: | 130 mm |
| Širina: | 130 mm |
| Visina: | 130 mm |
| Dubina: | 130 mm |
| Širina s pakovanjem: | 210 mm |
| Visina s pakovanjem: | 30 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 210 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799780359 |
| Broj artikla: | 0078.0035 |

Proizvođač: MAICO

MGR 80/125 cu Vanjska rešetka