**Upravljačka ploča DTL 2 P-L alt**

Dodatna ploča za ugradnju u elektronički regulator temperature DTL 24 P za potreban učinak od 16,5 kW do 30 kW.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DTL 2 P-L alt |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Težina: | 1,66 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799577720 |
| Broj artikla: | 0157.0772 |

Proizvođač: MAICO

DTL 2 P-L alt Upravljačka ploča