**Dodatna ploča ZP 1**

Dodatna ploča ZP 1 služi kao aktivacija opcionalnih komponenti, npr.

za aktivaciju trosmjerne zaklopke za izmjenjivač topline zrak-zemlja

za aktivaciju regulirane pumpe za izmjenjivač topline rasolina-zemlja

za aktivaciju zračne zaklopke zonske regulacije

kao uporaba prespojnog kontakta za vanjski dogrijač

Komunikacijski modul temeljne ploče/ZP 1 vrši se preko modularnog kabela koji se nalazi u opsegu isporuke RJ 12.

Putem Dip sklopke koja se nalazi na ZP 1 može se odabrati željena funkcija.

Za središnje ventilacijske uređaje WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310/WR 410, WS 320 i WS 470.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ZP 1 |
| Težina: | 0,08 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,18 kg |
| Širina: | 71 mm |
| Visina: | 77 mm |
| Dubina: | 83 mm |
| Širina s pakovanjem: | 170 mm |
| Visina s pakovanjem: | 83 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 160 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Prikladno za proizvode: | WS 160 Flat, WS 170 KB.., WS 320, WS 470, WR 310, WR 410 |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925545 |
| Broj artikla: | 0092.0554 |

Proizvođač: MAICO

ZP 1 Dodatna ploča