**Zračni filtar, zamjena WSG 320/470**

Zamjenski zračni filtar za središnje ventilacijske uređaje WR 310/WR 410, WS 320 i WS 470.

Sastoji se od visokokvalitetnih, korugiranih filtara za dulje vrijeme uporabe.

Nisu potrebni dodatni okviri.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WSG 320/470 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,56 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,58 kg |
| Vrsta filtra: | Filtar prašine |
| Razred filtra: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Širina: | 507 mm |
| Visina: | 166 mm |
| Dubina: | 50 mm |
| Širina s pakovanjem: | 540 mm |
| Visina s pakovanjem: | 200 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 120 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Prikladno za proizvode: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925606 |
| Broj artikla: | 0092.0560 |

Proizvođač: MAICO

WSG 320/470 Zračni filtar, zamjena