**Umetni okvir za zračni filtar WSG-ES 320/470**

Umetni okvir za prihvat zamjenskih uložaka za zračni filtar WSG-EG 320/470.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WSG-ES 320/470 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Čelik, pocinčan |
| Težina: | 0,57 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,58 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Širina: | 505 mm |
| Visina: | 170 mm |
| Dubina: | 20 mm |
| Širina s pakovanjem: | 520 mm |
| Visina s pakovanjem: | 173 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 22 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Prikladno za proizvode: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925613 |
| Broj artikla: | 0092.0561 |

Proizvođač: MAICO

WSG-ES 320/470 Umetni okvir za zračni filtar