**Zamjenski ulošci za filtar WSG-EG 320/470**

Zamjenski ulošci za zračni filtar za središnje ventilacijske uređaje WR 310/WR 410, WS 320 i WS 470.

Za umetanje u umetne okvire WSG-ES 320/470.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WSG-EG 320/470 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,25 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,27 kg |
| Vrsta filtra: | Filtar prašine |
| Razred filtra: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Širina: | 505 mm |
| Visina: | 170 mm |
| Dubina: | 18 mm |
| Širina s pakovanjem: | 550 mm |
| Visina s pakovanjem: | 175 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 185 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 10 kom |
| Prikladno za proizvode: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925620 |
| Broj artikla: | 0092.0562 |

Proizvođač: MAICO

WSG-EG 320/470 Zamjenski ulošci za filtar