**KNX-utični modul K-SM**

K-SM se postavlja na temeljnu ploču.

Ovim modulom nakon toga se omogućuje spajanje upravljanja uređajem na KNX-sustav (npr. tehnologiju za upravljanje zgradom).

Za središnje ventilacijske uređaje WS 75 Powerbox, WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310 / WR 410, WS 320 i WS 470.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | K-SM |
| Nazivni napon: | 12 V DC |
| Težina: | 0,02 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,07 kg |
| Širina: | 54 mm |
| Visina: | 39 mm |
| Dubina: | 48 mm |
| Širina s pakovanjem: | 187 mm |
| Visina s pakovanjem: | 48 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 143 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Prikladno za proizvode: | Trio, WS 160 Flat, WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925576 |
| Broj artikla: | 0092.0557 |

Proizvođač: MAICO

K-SM KNX-utični modul