**Zračni filtar, zamjena PP 45 G2P**

Zamjenski zračni filtar od perivih filtara za ventilacijski uređaj u jednoj prostoriji PushPull 45.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PP 45 G2P |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | crna |
| Težina: | 0,05 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,06 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Širina: | 140 mm |
| Visina: | 140 mm |
| Dubina: | 12 mm |
| Širina s pakovanjem: | 300 mm |
| Visina s pakovanjem: | 220 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 110 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 10 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990994 |
| Broj artikla: | 0093.1444 |

Proizvođač: MAICO

PP 45 G2P Zračni filtar, zamjena