**Kabel osjetnika za AKE 100/150 kabel 6 m**

Opcija kabela za spajanje senzora za male sobne ventilatore AKE ako bi serijski kabel (1 m) bio prekratak.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | kabel 6 m |
| Težina: | 0,04 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,05 kg |
| Duljina: | 5 m |
| Širina: | 190 mm |
| Visina: | 100 mm |
| Dubina: | 150 mm |
| Širina s pakovanjem: | 190 mm |
| Visina s pakovanjem: | 15 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 150 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 5 m |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799575887 |
| Broj artikla: | 0157.0588 |

Proizvođač: MAICO

kabel 6 m Kabel osjetnika za AKE 100/150