**Zračni filtar, zamjena Duo G3**

Zamjenski zračni filtar za decentralni ventilacijski uređaj s rekuperacijom topline Duo.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | Duo G3 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | crno/bijelo |
| Težina: | 0,04 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,04 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Širina: | 220 mm |
| Visina: | 125 mm |
| Dubina: | 33 mm |
| Širina s pakovanjem: | 221 mm |
| Visina s pakovanjem: | 200 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 34 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930280 |
| Broj artikla: | 0093.0028 |

Proizvođač: MAICO

Duo G3 Zračni filtar, zamjena