**Zračni filtar, zamjena ECR 25-31 EC M5**

Zamjenski zračni filtar za kompaktnu kutiju ECR EC.

Zamjena filtra moguća bez alata.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ECR 25-31 EC M5 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,31 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,5 kg |
| Razred filtra: | ISO ePM10 60 % (M5) |
| Širina: | 395 mm |
| Visina: | 45 mm |
| Dubina: | 335 mm |
| Širina s pakovanjem: | 396 mm |
| Visina s pakovanjem: | 46 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 336 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799991885 |
| Broj artikla: | 0093.1524 |

Proizvođač: MAICO

ECR 25-31 EC M5 Zračni filtar, zamjena