**Spojnica za krovni izlaz PP 45 DFHK**

Spojnica za krovni izlaz za ugradnju u toplinski izolirani kanal krovnog izlaza PP 45 DFK s nagibom od 1-2 %.

Potrebni pribor za komplete za završnu montažu PP 45 K, PP 45 O, PP 45 RC, PPB 30 K i PPB 30 pri montaži u stropne kosine.

Opseg isporuke: 1 x odvojak za grubu gradnju, 1 x materijal za montažu.

Komplet krovnog izlaza sastoji se od 1-2 kanala krovnog izlaza, 1 kratke ili duge spojnice krovnog izlaza, 1 okvir za pokrivanje krova, 1 krovna kapa. Za dužinu kanala krovnog izlaza i spojnice za krovni izlaz pogledajte uputu za ugradnju.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PP 45 DFHK |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | siva |
| Težina: | 2,83 kg |
| Težina s pakovanjem: | 3 kg |
| Promjer priključka: | 160 mm |
| Duljina: | 1.180 mm |
| Širina: | 160 mm |
| Visina: | 160 mm |
| Dubina: | 1.180 mm |
| Širina s pakovanjem: | 165 mm |
| Visina s pakovanjem: | 165 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 1.190 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799598688 |
| Broj artikla: | 0059.0868 |

Proizvođač: MAICO

PP 45 DFHK Spojnica za krovni izlaz