**Komplet za produživanje PPB 30 VSDF**

Komplet za produživanje za krovni izlaz za ugradnju PPB 30.

Produživanje unutarnjeg kanala za fluid.

Pribor potreban za komplete za završnu montažu PPB 30 K i PPB 30 O u kombinaciji sa spojnicama za krovni izlaz PP45 DFHK ili PP45 DFHL.

Opseg isporuke:

Produžna spojnica duljine od 2000 mm, Ø 90 mm

1 prsten za centriranje.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PPB 30 VSDF |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | siva |
| Težina: | 2,6 kg |
| Težina s pakovanjem: | 2,82 kg |
| Nominalna dužina: | 90 mm |
| Duljina: | 2.000 mm |
| Širina: | 90 mm |
| Visina: | 90 mm |
| Dubina: | 2.000 mm |
| Širina s pakovanjem: | 91 mm |
| Visina s pakovanjem: | 170 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 2.005 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799598701 |
| Broj artikla: | 0059.0870 |

Proizvođač: MAICO

PPB 30 VSDF Komplet za produživanje