**Ventilacijska rešetka na vratima MLK 30 bijela**

Ventilacijska rešetka na vratima za kupaonicu, toalet, kuhinju.

Slobodan poprečni presjek u skladu s FeuVo 80 i TRGI 86.

MLK 30: izrez vrata: 271 x 111 mm, vanjska veličina: 290 x 125 mm.

MLK 45: izrez vrata: 432 x 76 mm, vanjska veličina: 457 x 92 mm.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MLK 30 bijela |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Ugradnja: | iznutra |
| Mjesto ugradnje: | Vrata |
| Materijal: | Plastika |
| Podaci o plastici: | Polistirol, bez PVC-a |
| Boja: | bijela |
| Težina: | 0,2 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,22 kg |
| Slobodni poprečni presjek: | 164 cm² |
| Širina: | 290 mm |
| Visina: | 125 mm |
| Dubina: | 38 mm |
| Širina s pakovanjem: | 300 mm |
| Visina s pakovanjem: | 125 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 51 mm |
| Minimalna debljina lista vrata: | 36 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799511236 |
| Broj artikla: | 0151.0123 |

Proizvođač: MAICO

MLK 30 bijela Ventilacijska rešetka na vratima