**Zamjenski komplet ER-RPK**

Zamjenski komplet omogućuje na dolje kompatibilnu ugradnju ventilatorskog umetka ER EC u standardno kućište ER - UP/G, ER - UPD i ER - UPB...

Sastoji se od podne brtve, čepa, adaptera za ispuhivanje, ploče adaptera s vijkom i centralnim vijkom.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ER-RPK |
| Težina: | 0,07 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,27 kg |
| Širina: | 210 mm |
| Visina: | 80 mm |
| Dubina: | 205 mm |
| Širina s pakovanjem: | 275 mm |
| Visina s pakovanjem: | 100 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 275 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 komplet |
| Prikladno za proizvode: | ER EC |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799992332 |
| Broj artikla: | 0093.1563 |

Proizvođač: MAICO

ER-RPK Zamjenski komplet