**Zračni filtar, zamjena ECR 25-31 F7**

Zamjenski zračni filtar za kompaktnu kutiju ECR.

Zamjena filtra moguća bez alata.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ECR 25-31 F7 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,47 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,53 kg |
| Razred filtra: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Širina: | 390 mm |
| Visina: | 335 mm |
| Dubina: | 50 mm |
| Širina s pakovanjem: | 391 mm |
| Visina s pakovanjem: | 336 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 51 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799938965 |
| Broj artikla: | 0093.0896 |

Proizvođač: MAICO

ECR 25-31 F7 Zračni filtar, zamjena