**Kutnik MF-WL125 80/200**

Prijelazni komad od 90° s okruglog poprečnog presjeka (ventila za usisni i odsisni zrak) na umetni adapter MF-WE.

Postolje s veličinom naglavka.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MF-WL125 80/200 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Mjesto ugradnje: | Strop / Pod / Zid |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 1,15 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,2 kg |
| Nominalna dužina: | 125 mm |
| Širina: | 277,5 mm |
| Visina: | 390 mm |
| Dubina: | 200 mm |
| Širina s pakovanjem: | 277,5 mm |
| Visina s pakovanjem: | 390 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 200 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799185314 |
| Broj artikla: | 0018.0531 |

Proizvođač: MAICO

MF-WL125 80/200 Kutnik