**Utični naglavak MF-FSM90**

Utični naglavak za spajanje i produživanje fleksibilnog čeličnog kanala MF-F.

Potreban pribor: Dva brtvena prstena MF-FDR.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MF-FSM90 |
| Materijal: | Polietilen (PE) |
| Podaci o plastici: | Bez PVC-a |
| Težina: | 0,1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,1 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 90 mm |
| Širina: | 103 mm |
| Visina: | 103 mm |
| Dubina: | 147 mm |
| Širina s pakovanjem: | 103 mm |
| Visina s pakovanjem: | 103 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 147 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599753 |
| Broj artikla: | 0059.0975 |

Proizvođač: MAICO

MF-FSM90 Utični naglavak