**Zračni filtar, zamjena WRG 35-F7**

Zamjenski zračni filtar za ventilacijski uređaj u jednoj prostoriji WRG 35.

Jednostavna zamjena filtra.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WRG 35-F7 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,05 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,06 kg |
| Razred filtra: | ISO ePM2,5 65 % (F7) |
| Širina: | 175 mm |
| Visina: | 160 mm |
| Dubina: | 20 mm |
| Širina s pakovanjem: | 180 mm |
| Visina s pakovanjem: | 25 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 155 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924531 |
| Broj artikla: | 0192.0453 |

Proizvođač: MAICO

WRG 35-F7 Zračni filtar, zamjena