**Zračni filtar, zamjena ALDF 10 T**

ALDF 10: Zamjenski zračni filtar za ulaz za vanjski zrak ALD 10.

ALDF 10 T: Zamjenski zračni filtar za ulaz za vanjski zrak ALD 10 T.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ALDF 10 T |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,01 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,01 kg |
| Vrsta filtra: | Filtar prašine |
| Razred filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Unutrašnji promjer: | 32 mm |
| Vanjski promjer: | 95 mm |
| Širina: | 95 mm |
| Visina: | 95 mm |
| Dubina: | 65 mm |
| Širina s pakovanjem: | 160 mm |
| Visina s pakovanjem: | 190 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 70 mm |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 5 kom |
| Prikladno za proizvode: | ALD 10 T |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799931553 |
| Broj artikla: | 0093.0155 |

Proizvođač: MAICO

ALDF 10 T Zračni filtar, zamjena