**Vanjska rešetka MGR 160 alu**

Protukišna rešetka za usis i odsis zraka u posebno kvalitetnoj izvedbi.

Za pokrivanje okruglih ventilacijskih otvora.

Sa zakošenim lamelama i rešetkama za zaštitu od ptica.

S nastavkom promjera od DN 160 za izravan priključak na ventilacijsku cijev.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MGR 160 alu |
| Model: | okrugli |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Materijal: | Aluminijski lijev |
| Težina: | 0,39 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,39 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 160 mm |
| Slobodni poprečni presjek: | 120 cm² |
| Širina: | 260 mm |
| Visina: | 240 mm |
| Dubina: | 81 mm |
| Širina s pakovanjem: | 263 mm |
| Visina s pakovanjem: | 243 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 84 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799780366 |
| Broj artikla: | 0078.0036 |

Proizvođač: MAICO

MGR 160 alu Vanjska rešetka