**Ugradbeni okvir za TFA/TFZ EBR-D 12**

Ugradbeni okvir za disk-ventile s bajunetnom pregradom.

S navojem i odobrenom sigurnosnom brtvom, iznimka: EBR 15.

Za priključivanje na cijev.

Potreban pribor za metalne disk-ventile TFA ili TFZ.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EBR-D 12 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Boja: | pocinčano |
| Težina: | 0,1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,12 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 125 mm |
| Širina: | 150 mm |
| Visina: | 150 mm |
| Dubina: | 50 mm |
| Širina s pakovanjem: | 150 mm |
| Visina s pakovanjem: | 150 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 50 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799924944 |
| Broj artikla: | 0092.0494 |

Proizvođač: MAICO

EBR-D 12 Ugradbeni okvir za TFA/TFZ