**Utična spojnica za cijevi SVR 125**

Utična spojnica za obložene spirokanale, uklj. usne brtve.

Npr. za priključivanje središnjih ventilacijskih uređaja WS 150, WS 160 Flat ili WS 170 na obložene spirokanale.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SVR 125 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Čelični lim |
| Težina: | 0,17 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,17 kg |
| Nominalna dužina: | 125 mm |
| Širina: | 125 mm |
| Visina: | 125 mm |
| Dubina: | 130 mm |
| Širina s pakovanjem: | 125 mm |
| Visina s pakovanjem: | 125 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 130 mm |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799551836 |
| Broj artikla: | 0055.0183 |

Proizvođač: MAICO

SVR 125 Utična spojnica za cijevi