**Zračni filtar, zamjena WRF 300-400 EC**

Zamjenski zračni filtar za središnje ventilacijske uređaje WRG 300 EC ili WRG 400 EC.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WRF 300-400 EC |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,05 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,07 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Širina: | 420 mm |
| Visina: | 240 mm |
| Dubina: | 18 mm |
| Širina s pakovanjem: | 425 mm |
| Visina s pakovanjem: | 241 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 35 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Prikladno za proizvode: | WRG 300 EC, WRG 400 EC |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930617 |
| Broj artikla: | 0093.0061 |

Proizvođač: MAICO

WRF 300-400 EC Zračni filtar, zamjena