**Zračni filtar, zamjena WRF 180 EC-7**

Zamjenski zračni filtar za središnji ventilacijski uređaj WRG 180 EC.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WRF 180 EC-7 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,25 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,25 kg |
| Razred filtra: | ISO ePM1 55 % (F7) |
| Širina: | 288 mm |
| Visina: | 138 mm |
| Dubina: | 23 mm |
| Širina s pakovanjem: | 280 mm |
| Visina s pakovanjem: | 45 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 140 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Prikladno za proizvode: | WRG 180 EC |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930471 |
| Broj artikla: | 0093.0047 |

Proizvođač: MAICO

WRF 180 EC-7 Zračni filtar, zamjena