**Reduktor REM 18/12**

Reduktori za montažu cijevnih ventilatora u cijevne sustave.

REM ...: Od čvrste i otporne plastike.

REM ... Ex: Od antistatičkog materijala (metala) za primjenu u područjima izloženima opasnosti od eksplozije.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | REM 18/12 |
| Mjesto ugradnje: | Cijev |
| Materijal: | Plastika, otporna na udarce |
| Težina: | 0,16 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,2 kg |
| Smanjenje na nominalnoj dužini: | 180 mm / 125 mm |
| Širina: | 177 mm |
| Visina: | 177 mm |
| Dubina: | 155,5 mm |
| Širina s pakovanjem: | 177 mm |
| Visina s pakovanjem: | 177 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 155,5 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799596288 |
| Broj artikla: | 0059.0628 |

Proizvođač: MAICO

REM 18/12 Reduktor