**Usisna mlaznica AD 35**

Usisna mlaznica za usis zraka s malo turbulencija.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | AD 35 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 1,9 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,9 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 350 mm |
| Širina: | 435 mm |
| Visina: | 435 mm |
| Dubina: | 100 mm |
| Širina s pakovanjem: | 435 mm |
| Visina s pakovanjem: | 435 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 100 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799806226 |
| Broj artikla: | 0180.0622 |

Proizvođač: MAICO

AD 35 Usisna mlaznica