**Usisna mlaznica AD 40**

Usisna mlaznica za usis zraka s malo turbulencija.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | AD 40 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 2,1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 2,1 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 400 mm |
| Širina: | 485 mm |
| Visina: | 485 mm |
| Dubina: | 100 mm |
| Širina s pakovanjem: | 485 mm |
| Visina s pakovanjem: | 485 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 100 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799806233 |
| Broj artikla: | 0180.0623 |

Proizvođač: MAICO

AD 40 Usisna mlaznica